| << [[components.ru|Компоненты]]  |  **[[geda:gschem_ug.ru|Руководство пользователя gEDA gschem]]**  |  [[graphics.ru|Графические примитивы]] >> |

===== Выводы, соединения и шины =====

Электрические связи в схемах и символах gEDA отображаются с помощью выводов,
соединений и шин.

  * Выводы используются в символах и являются представлением либо физических выводов электронных компонентов, либо логических соединений с подсхемой.
  * Соединения используются в схемах. Они являются представлением отдельных проводников, и используются для соединения между собой выводов [[components.ru|компонентов]].
  * Шины также используются в схемах, и являются представлением нескольких объединённых в группу соединений.

К соединениям, выводам и шинам могут прикрепляться атрибуты, определяющие,
как они будут интерпретироваться программой
[[geda:gnetlist_ug.ru|gnetlist]].
==== Добавление и редактирование выводов ====

У каждого вывода есть //подключаемый конец//, отмеченный цветной меткой, и
неподключаемый. Соединения могут подключаться только к концу с меткой.

<note tip>Если вы разрабатываете символ, прочтите также
[[geda:gschem_symbol_creation.ru|Руководство по созданию символов]].</note>

Для добавления выводов выберите в меню **Добавить→Вывод** [**Add→Pin**].
Щёлкая левой кнопкой, определите позиции сначала для первого, подключаемого
конца вывода, а затем для второго. Для завершения добавления выводов
щёлкните правой кнопкой.

Если вывод [[selecting.ru|выделить]], на обоих его концах появятся ручки.
Щёлкнув и потянув ручку левой кнопкой мыши, можно изменить положение
соответствующего конца вывода.

==== Добавление и редактирование соединений ====

Соединения состоят из прямых //сегментов соединений//, а подключения их друг
к другу осуществляются либо в точках совпадения их концов, либо в тех
точках, где конец одного сегмента находится на линии другого. Если два
сегмента соединений просто пересекаются, подключения между ними не
формируется. Точка подключения соединений друг к другу отмечается маленьким
кружком, а неподключенный («висящий») конец соединения --- квадратиком.

Для добавления сегмента соединения выберите в меню **Добавить→Соединение**
[**Add→Net**].  Для добавления соединений можно использовать один из
следующих режимов: обычный режим и режим магнитных соединений
(устанавливаемый по умолчанию).  Переключаться между ними можно с помощью
**Настройки→Магнитное соединение вкл/откл** [**Options→Toggle Magnetic
Net**].

  * В //режиме магнитных соединений// новые соединения «примагничиваются» к близлежащим подключаемым точкам выводов и соединений. Точка назначения, к которой должна прилипнуть следующая точка соединения, отмечается кружком.
  * В //обычном режиме// новые соединения прилипают к сетке таким же образом, как и другие добавляемые объекты.

При добавлении соединений всегда используются комбинации только
горизонтальных и вертикальных сегментов, но если удерживать при этом нажатой
клавишу <key>Ctrl</key>, могут использоваться сегменты под любым углом.

Выделенные соединения могут изменяться перемещением ручек на их концах таким
же образом, как и выводы.

==== Добавление и редактирование шин ====

<note important>Так как шины в настоящее время программой
[[geda:gnetlist_ug.ru|gnetlist]] в полной мере не поддерживаются, они
используются в основном для создания технической документации.</note>

Как и соединения, шины состоят из //сегментов шины//, для них используются
те же правила подключения друг к другу, и редактируются они точно также.

Для добавления шин выберите в меню **Добавить→Шину** [**Add→Bus**].  При
добавлении шины каждый новый её сегмент будет либо горизонтальным, либо
вертикальным, если только не удерживать при этом нажатой клавишу
<key>Ctrl</key>.  «Магнитный» режим для шин не поддерживается

При подключении соединений к шине автоматически добавляется символ
ответвления шины («bus ripper»). Это позволяет подключать по два соединения
с противоположных сторон шины к одной и той же точке, не замыкая их друг на
друга.
