| << [[attributes.ru|Атрибуты]]  |  **[[geda:gschem_ug.ru|Руководство пользователя gEDA gschem]]**  |  [[autonumbering.ru|Автонумерация]] >> |

===== Секции компонентов и их использование =====

<note tip>В [[geda:gschem_symbol_creation.ru|Руководстве по созданию
символов]] приводится описание того, как создавать символы для
[[geda:glossary.ru#многосекционный компонент|многосекционных
компонентов]].</note>

В некоторых интегральных схемах в одном корпусе содержится по несколько
одинаковых взаимозаменяемых устройств.  В gschem и
[[geda:gnetlist_ug.ru|gnetlist]] для поддержки работы с ними используются
[[components.ru|компоненты]] с //секциями// (//многосекционные
компоненты//).

Для использования многосекционного компонента создайте в схеме несколько
копий этого компонента и задайте им всем одинаковое позиционное обозначение
в [[attributes.ru|атрибуте]] ''refdes''. Затем выделите один из этих
компонентов и откройте окно «Правка атрибутов» [«Edit Attributes»] с помощью
**Правка→Правка...** [**Edit→Edit...**]. Если вы установите флажок «Показать
унаследованные атрибуты» [«Show inherited attributes»], то должны будете
увидеть атрибут ''numslots'', в котором задаётся количество секций в
корпусе.

Для установки соответствия копии компонента номеру секции в корпусе эту
копию нужно выделить и открыть для неё окно «Правка номера секции» [«Edit
Slot Number»] с помощью **Правка→Секция...** [**Edit→Slot...**]. При
изменении номеров секций автоматически обновляются и номера выводов
компонента на экране.
