| << [[geda:gnetlist_ug:introduction.ru|Введение]]  |  **[[geda:gnetlist_ug.ru|Руководство пользователя gEDA gnetlist]]**  |  [[geda:gnetlist_ug:input_output_files.ru|Входные и выходные файлы]] >> |

===== Запуск gnetlist =====

<note tip>Вам нужна справка по [[geda:installation.ru|установке
gEDA]]?</note>

У программы gnetlist простой интерфейс командной строки, и её можно
запустить, набрав команду ''gnetlist'' в окне терминала.  Например, обычная
команда запуска gnetlist с целью получения перечня используемых в проекте
компонентов может выглядеть так:

<code>
gnetlist -g bom2 -o stepper.bom power-supply.sch motor-drive.sch
</code>

При запуске gnetlist обычно нужно [[input_output_files.ru|указать перечень
файлов схем]] для обработки, выбрать //[[netlist_backends.ru|драйвер списка
соединений]]//, которым будет определяться выходной формат данных, и указать
имя [[input_output_files.ru|выходного файла]], в котором этот список
соединений будет сохранён.

gnetlist принимает множество
[[geda:gnetlist_ug:command_line.ru|дополнительных аргументов]], которые
могут использоваться для изменения его поведения. Они подробно описаны в
справочной странице gnetlist(1) (которую можно посмотреть, запустив ''man
gnetlist'').
