//Эта страница доступна также на следующих языках://
[[faq-gsch2pcb|English]], [[faq-gsch2pcb.fr|Français]].

====== gsch2pcb ======

===== Обзор =====
**gsch2pcb** --- это оболочка для [[gnetlist_ug.ru|gnetlist]],
предназначенная для автоматизации процесса переноса разработки из **gschem**
в **pcb**. Он извлекает из схемы (или из набора схем) информацию о
посадочных местах компонентов (атрибуты ''footprint'') и о значениях
элементов (атрибуты ''value'') и пропускает их через
[[geda:glossary.ru#генератор списка соединений]]. В результате получается
набор файлов, в которых содержатся основные данные для разработки печатной
платы в **pcb**: [[geda:glossary.ru#Посадочное место|посадочные места]]
компонентов, [[geda:glossary.ru#список соединений]], определяющий все
[[geda:glossary.ru#Соединение|соединения]] между компонентами, физические
размеры платы и любая заданная в схемах физическая информация, как например,
графические объекты (контуры платы, к примеру).

Программа **gsch2pcb** входит в gEDA/gaf. По умолчанию она устанавливается
вместе с gEDA/gaf. Из командной строки она запускается так:
**''./gsch2pcb''**.

===== Ресурсы по gsch2pcb =====
  * Знаменитый [[geda:gsch2pcb_tutorial.ru|учебник]] по **gsch2pcb**, который написал //Bill Wilson//.
  * Скрипт-обёртка для **gsch2pcb** под названием [[pcb_tips.ru#Вот я набрал себе посадочных мест. Куда их теперь складывать|sch2pcb]].

===== Откуда можно загрузить gsch2pcb? =====
Программа **gsch2pcb** --- это утилита gEDA/gaf. Обычно она устанавливается по умолчанию (вместе со всеми остальными программами) при установке системы gEDA/gaf. Если по какой-либо причине на вашей машине она не установлена, то можно либо целиком загрузить tar-архив gEDA/gaf со страницы:
  * [[http://wiki.geda-project.org/geda:download.ru]]

либо вытянуть её прямо из **git** по адресу:
  * [[http://git.geda-project.org/geda-gaf/tree/utils/src]]

===== gsch2pcb не может найти некоторые из моих посадочных мест или выдаёт ошибку. Как продиагностировать мою проблему? =====
Попробуйте запуск **gsch2pcb** в режиме удвоенных подробностей: **''gsch2pcb
-v -v''**.  Это вызовет фонтан сообщений о том, где программа пытается найти
файлы посадочных мест. А также будет сказано, где она нашла те посадочные
места, которые использует.


===== Набор слоёв, используемый по умолчанию в gsch2pcb, мне не нравится. Как его изменить? =====
Отредактируйте //''$INSTALLDIR/share/gEDA/scheme/gnet-gsch2pcb.scm''// так,
чтобы там были отражены ваши предпочтения на этот счёт.  В частности можно
изменить строку, определяющую группы слоёв:
<code>    (display "Groups(\"1,2,3,s:4,5,6,c:7:8\")\n" port) </code>
и собственно стек слоёв:
<code>(lambda (port)
    (display "Layer(1 \"bottom\")\n(\n)\n" port)
    (display "Layer(2 \"bott.-poly.\")\n(\n)\n" port)
 ...
    (display "Layer(8 \"lineout\")\n(\n)" port)
    (display "Layer(9 \"ignored\")\n(\n)\n" port)
    (display "Layer(10 \"ignored\")\n(\n)" port)
    (newline port)))</code>
Учтите, последним двум слоям будут соответствовать [[geda:glossary.ru#Слой шелкографии|слои шелкографии]] для обеих сторон платы. Поэтому вам придётся определить на два слоя больше, чем нужно для разработки топологии проводников.
