//Эта страница доступна также на следующих языках://
[[gsch2pcb_tutorial_releasenotes|English]]

======  Замечания по выпуску Учебника по gsch2pcb ======
Это замечания по выпуску [[gsch2pcb tutorial.ru|Учебника по gsch2pcb]].

  *  Начиная со среза PCB-20050609, в **pcb** появился новый пользовательский Gtk-интерфейс, замещающий старый Xaw-интерфейс, и в этом учебнике будет описываться использование данного Gtk-интерфейса. Если вы всё ещё используете Xaw **pcb**, можете поискать более старую версию учебника в своём дистрибутиве, сведения о файлах gEDA //''gafrc''// в которой также устарели.

  * Если версия **gschem** у вас меньше 20030525, то примеры из учебника могут не работать так, как ожидается.

  * Если вы установили версию gEDA 20030901 и используете включенную в неё программу **gsch2pcb 0.9** и получаете ошибку:<code>ERROR: Unbound variable: open-output-pipe</code> то проблема в синтаксисе файла //''gnet-gsch2pcb.scm''//, который работал в **guile 1.4**, но не работает в **guile 1.6**. Чтобы решить эту проблему, необходимо произвести обновление по крайней мере до версии **gsch2pcb 1.0.1**.

  * Примерно 09.01.2004 г. в CVS-версиях **pcb** произошёл переход на использование формата выходного файла с высоким разрешением, который потребует по меньшей мере версии **gsch2pcb-1.4**.

  * ** Мини-журнал изменений**
    * 05.16.2007 г.  Импорт в wiki.  Посмотрим, стоит ли хранить данный журнал изменений после этого.
    * 23.06.2005 г.  Добавлено описание файла gafrc в раздел по настройке. Обновлено руководство по использованию Gtk **pcb**.
    * 10.01.2004 г.  Исправлены мои неряшливые файловые элементы **pcb**, в которых линии слоя шелкографии перекрывали контактные площадки.
    * 23.12.2003 г.  Добавлены комментарии о новых CVS-версиях **pcb**, в которых каталоги ''m4'' и ''newlib'' по умолчанию устанавливаются в //''/usr/share''// или //''/usr/local/share''//.

===== Исходный текст первоначального документа =====
Исходную версию учебника подготовил //Bill Wilson//
(//billw--at--gkrellm.net//).
