//Это руководство доступно также на следующих языках://
[[eagle_pcb_netlister_readme|English]]

====== README по генератору списка соединений Eagle PCB ======
<code>Основная информация о драйвере Eagle PCB и sch2eaglepos.sh

gnet-eagle.scm

Скрипт использует атрибуты footprint, value и (если нет value) device для
компонента, а также список соединений, чтобы создать скрипт для Eagle,
который добавит и соединит все компоненты. Также в нём вводится атрибут
"lib", определяющий библиотеку Eagle, в которой можно найти конкретный
компонент... Если атрибут "lib" для компонента не установлен, то по
умолчанию принимается библиотека "smd-ipc" (используемая по умолчанию в
Eagle для компонентов с поверхностным монтажом).

sch2eaglepos.sh

Я добавил также написанный мною простой скрипт оболочки, который сэкономил
мне много времени. Он извлекает относительные положения компонентов из схемы
для gschem и генерирует скрипт размещения компонентов для Eagle, который
располагает их таким же образом друг относительно друга на чертеже платы. По
умолчанию все посадочные места складываются друг на друга в кучу и для
большого проекта приходится очень долго сортировать, какой конденсатор к
какой микросхеме относится.

</code>
