| << [[config.ru|Настройка gnetlist]]  |  **[[geda:gnetlist_ug.ru|Руководство пользователя gEDA gnetlist]]**  |  [[geda:gnetlist_ug.ru|Содержание]] >> |

===== Аргументы командной строки =====

При запуске **gnetlist** может использоваться несколько необязательных
аргументов командной строки. Их перечень можно узнать, запустив ''gnetlist
-h''. Перечень всех ключей командной строки программы можно посмотреть в её
справочной странице (''man gnetlist'').

==== Вывод сообщений и диагностика ====

| **-q**                    | Без вывода информации. Отключение всех предупреждений/замечаний/сообщений. |
| **-v**, **%%--%%verbose** | Подробный вывод. Вывод дополнительной диагностической информации. |
| **-h**, **%%--%%help**    | Вывод справки. |
| **-V**, **%%--%%version** | Вывод информации о версии gnetlist. |
| **%%--%%list-backends**   | Вывод информации об установленных драйверах создания списков соединений. |

==== Обработка списка соединений ====

| **-o** __FILE__    | Записать сгенерированный список соединений в __FILE__. |
| **-g** __BACKEND__ | Указать, какой драйвер использовать для генерации данных списка соединений. |
| **-O** __STRING__  | Передать опцию __STRING__ драйверу списка соединений. |
| **-i**             | Войти в интерактивный режим Scheme REPL вместо запуска драйвера. |
| **%%--%%**         | Рассматривать все оставшиеся аргументы как имена файлов схем или символов. Используйте это, если у вас есть имена файлов схем, начинающиеся с «-». |

==== Использование расширений на Scheme ====

| **-L** __КАТАЛОГ__        | Добавление __КАТАЛОГ__а к началу списка каталогов, в которых производится поиск файлов Scheme. |
| **-c** __ВЫРАЖЕНИЕ__      | Задание выражения на Scheme, которое должно быть вычислено при запуске. |
| **-l** __ФАЙЛ__           | Задание скрипта на Scheme, который должен быть выполнен перед загрузкой драйвера. |
| **-m** __ФАЙЛ__           | Задание скрипта на Scheme, который должен быть выполнен после загрузки драйвера. |
