| << [[slotting.ru|Секции компонентов и их использование]]  |  **[[geda:gnetlist_ug.ru|Руководство пользователя gEDA gnetlist]]**  |  [[config.ru|Настройка gnetlist]] >> |

===== Неявные выводы =====

В качестве альтернативы вычерчиванию явных выводов символов gnetlist
поддерживает определение соединений между именованными соединениями и
выводами с помощью атрибута «''net=''».  Это широко используется для
[[slotting.ru|многосекционных компонентов]] во избежание необходимости
добавлять к каждой секции выводы питания или чертить и добавлять в схему
отдельный компонент «для соединений питания».

<note tip> Подробности об использовании атрибута «''net=''» см. в
[[geda:na_howto.ru|Мини-HOWTO по атрибуту net=]].  </note>
