//Эта страница доступна также на следующих языках://
[[faq-attribs|English]], [[faq-attribs.fr|Français]].

====== Управление атрибутами ======

===== Помогите! В моём проекте сотни компонентов и ужасно трудно добавлять каждый из атрибутов в gschem! =====
Наш ответ --- утилита **gattrib** в gEDA/gaf. **gattrib** --- это редактор
атрибутов для gEDA. Эта программа читает ваш(и) .sch-файл(ы) и создаёт
электронную таблицу, показывающую все компоненты, соединения и выводы в
строках таблицы, а соответствующие им атрибуты --- в столбцах. **gattrib**
позволяет добавлять, изменять или удалять атрибуты вне **gschem**, а затем
сохранять .sch-файлы обратно. Вот скриншот:

{{:geda:faq_attrib.jpg}}

Обратите внимание, что **gattrib** --- это сегодняшний ответ Проекта gEDA на
[[geda:faq-gschem.ru#Что за вопрос насчёт тяжёлых символов против
лёгких|вопрос о тяжёлых символах]]. Это значит, что вместо прикрепления
каждого из атрибутов (содержащих имена файлов SPICE-моделей, названия
посадочных мест, установленные производителями номера компонентов и прочее),
рекомендуется добавлять эту информацию в схему с помощью **gattrib**, где
она видна и легко обрабатывается.

Перед использованием **gattrib** надо обязательно выйти из **gschem**. Обе
программы --- **gattrib** и **gschem** --- сохраняют вашу работу в одном и
том же файле, поэтому для избежания конфликтов необходимо, чтобы работала
только одна из них. В gEDA/gaf (пока) нет механизма файлов блокировки,
поэтому за избежание конфликтов отвечаете вы сами.

===== Как узнать, какое название посадочного места использовать в атрибуте footprint для разработки топологии печатной платы в pcb? =====
[[geda:pcb_tips.ru#я_хочу_развести_плату_в_pcb._как_узнать_какое_значение_задать_атрибуту_footprint|Ответ
здесь]].
