//Autres langues: [[faq-gsch2pcb|English]] [[faq-gsch2pcb.ru|Русский]]//
====== gsch2pcb ======

===== Où est le tutoriel gsch2pcb? =====

Actuellement, la meilleure information à ce propos est dans le [[geda:gsch2pcb_tutorial|tutorial]] de Bill Wilson. \\
!!Cette page grossira plus tard pour contenir les réponses aux FAQ postées sur la liste des geda-user.!!

C'est un script de gestion pour gsch2pcb appelé sch2pcb. Vous pouvez y trouver des informations dans la section [[pcb_tips.fr]] de ce wiki.

===== Où puis-je télécharger gsch2pcb? =====
gsch2pcb est une part de gEDA/gaf, dans les utils. Il est normalement installé par défaut (parmi les autres) si vous installez gEDA/gaf complètement. Si vous ne l'avez pas installé sur votre machine vous pouvez soit télécharger le tarball utils depuis:
  * [[http://geda.seul.org/download.html]]

ou le prendre directement depuis le CVS sur:
  * [[http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/eda/geda/gaf/utils/src/]]

===== gsch2pcb ne peut pas trouver quelques uns de mes empreintes ou génère une erreur. Comment puis-je diagnostiquer mon problème? =====
Tentez de lancer gsch2pcb en mode bavard double: “gsch2pcb -v -v”. Cela produira beaucoup de choses vous indiquant où gsch2pcb cherche lorsqu'il tente de trouver les empreintes. Il vous indiquera aussi où il trouve les empreintes en cours d'utilisation.
